Specyfikacja Zamówienia Defibrylator AED 

Przedmiotem zamówienia są zakup i dostawa 15 szt. Defibrylatorów wraz z kapsułami 

Szczegółowe dane zamówienia.

1. Defibrylatory: 

· defibrylator półautomatyczny zewnętrzny
· uniwersalne elektrody, dla dzieci i dorosłych
· osobny algorytm EKG dla dorosłych i dzieci
· temperatura - podczas akcji ratowniczej: 0 do 50°C 
· odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia kurz i wodę (norma IP55)
· zasilany jednorazową baterią o 5 letniej żywotności
· elektrody - 5 lat przydatności do użycia
· bateria - 140 wyładowań 
· energia defibrylacji dla dorosłych: 120 - 200 J
· energia defibrylacji dla dzieci: 50 - 85 J
· Okres gwarancji na AED 6 lat
Dane techniczne:
· wymiary 12,7 x 23,6 x 24,7 (cm)
· waga 2,5 kg z baterią
Zestaw winien zawierać:
· defibrylator 
· baterię
· elektrodę 
· mini-apteczkę (trymer, rękawiczki, maseczka)

2. Kapsuły: 
· Wymiary: 48cm średnicy, 18cm głębokości
· Waga: 1,8 kg
· Odporność: IP56, IK10Plus
· Materiał pokrywy: poliwęglan pokryty podwójną powłoką UV
· Materiał podstawy: poliwęglan + wykończenie z włókna węglowego
· Sposób otwarcia: obrót pokrywy
· Alarm dźwiękowy: TAK (84dB-98dB)
· Sposób zabezpieczenia przed otwarciem: plomba
· Okres gwarancji: 2 lata
· Tablica informacyjna wykonana z politereftalanu etylenu (PET) o grubości 0,7 cm, wymiary: 47,5 x 39,6 cm
Zamawiający zastrzega, że wszystkie produkty przedstawiane przez oferenta muszą spełniać europejskie normy jakości (konieczność dopuszczenia na rynek europejski). 

